САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ,  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, АГРОХИМИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Тест-системы линейки РС – представляют собой готовые растворы или сухие смеси реагентов. В зависимости от концентрации определяемого вещества изменяется окраска раствора. Пригодны для спектрофотометрического анализа питьевых, природных, очищен-ных сточных вод и вытяжек из почв с использованием различных спектрофотометров, в том числе КФК-2, КФК-3 ("ЗОМЗ", Россия); "Lambda 25" ("Perkin-Elmer", США); "Drell 2400" ("HACH", США); "Экотест 2020" ("НПП Эконикс", Россия); "Эксперт-003" ("Эконикс-Эксперт", Россия)
Тест-системы линейки ИП - основаны на использовании индикаторных порошков. В зависимости от концентрации определяемого вещества изменяется цвет индикаторного порошка. 
Тест-системы линейки ИТ - основаны на использовании индикаторных трубок. В зависимости от концентрации определяемого вещества изменяется длина окрашенной зоны в индикаторной трубке. 

Сформированы наборы для экспрессного контроля качества воды и контроля плодородия почвы.

Тест-системы для контроля качества питьевой, природной и очищенной сточной воды  прошли государственную метрологическую аттестацию во ФГУП УНИИМ, испытаны в подразделениях МПР РФ,  Московском и Федеральном центрах ПотребНадзора и допущены для целей государственного экологического и технологического и санитарно-гигиенического контроля.

Питьевые, природные, очищенные сточные воды.
Технологические растворы	
Шифр, Компонент  
(Диапазон определяемых концентраций)	Цена, руб.
(включая НДС)	
	10 опр.	50 опр.	100 опр.	
Линейка РС. Колориметрическое определение	
МЭТ-Цветность-РС: Цветность, градусы: 0-10-20-50-100-120	236	
МЭТ-Мутность-РС: Мутность (ЕМФ): 0-2-5-10-20	236	
МЭТ-рН-РС:рН 4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9	70.8	295	590	
                     рН: 6-6,5-7-7,5-8-8,5	70.8	295	590	
                     рН: 5-6-7-8-9	70.8	295	590	
                     рН: 9-10-10,5-11-12	118	354	708	
МЭТ-Перманганатная окисляемость-РС:(О2  мг/дм3): 0-2-4-6-8-10	354	1180	2360	
МЭТ-Щелочность-Т: (общая и карбонатная)	354	1180	2360	
МЭТ-Растворенный кислород-РС: мг/дм3: 0-2-4-6-8-10-12-14	590	1770	3540	
                                                              мкг/дм3: 0-20-30-50-100	1416	4130	8260	
МЭТ-Жесткость-Т:  Жесткость, градусы (ммоль-экв/дм3): 1-10	236	649	1298	
                                                       градусы (ммоль-экв/дм3): 6-12	236	649	1298	
                                                       градусы (ммоль-экв/дм3): 0,2-6	236	649	1298	
 градусы (ммоль-экв/дм3): 0,3-3	236	649	1298	
 градусы (ммоль-экв/дм3): 0,01-0,1	413	1180	2360	
 градусы (ммоль-экв/дм3): 5-25	413	1003	2006	
МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония, мг/дм3: 0-0,5-1-3-5-10	413	1003	2006	
                                                   мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-2-3	531	1298	2596	
МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы, мг/дм3: 0-1-5-10-20-45	413	1003	2006	
                                                мг/дм3: 0-1-5-10-20-40	413	1003	2006	
МЭТ-NO2-РС: Нитрит-ионы, мг/дм3: 0-0,02-0,04-0,08-0,5-1	413	1003	2006	
                                                мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-1-3,3	413	1003	2006	

МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы, мг/дм3: 0-0,2-0,5-1-3-5	413	1475	2950	
                                                 мг/дм3: 0-5-10-15-25-50	531	1770	3540	
МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы, мг/дм3: 0-0,5-1-1,6-3-5	413	1475	2950	
МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы, мг/дм3: 0-10-50-100-350-700	413	1475	2950	
МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы, мг/дм3: 0-25-100-250-500	413	1475	2950	
МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1	531	1593	3186	
                                               мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-1,5	531	1593	3186	
МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы, мг/дм3: 0-1-2-5-7-10	354	1180	2360	
МЭТ-Йодиды-РС: Йодид-ионы, мкг/дм3: 0-10-20-40-60-120	708	2950	5900	
МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор, мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-0,8-1,2	236	826	1652	
МЭТ-Озон-РС: Озон, мг/дм3: 0-0,3-0,75-1,2-1,8-3	236	826	1652	
МЭТ-Бром-РС: Бром, мг/дм3: 0-0,2-0,5-0,8-1,5-2,7	236	826	1652	
МЭТ-Кремний-РС: Кремний, мг/дм3: 0-0,5-2-5-10-20	413	1475	2950	
МЭТ-Бор-РС: Бор, мг/дм3: 0-0,3-0,5-1-2-5	531	1475	2950	
                                 мг/дм3: 0-0,3-5-10-50	649	1947	3894	
МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1	413	1003	2006	
                                               мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-5	413	1003	2006	
                                               мг/дм3: 0-0,3-0,5-1-5-10	413	1003	2006	
                                               мг/дм3: 0-0,3-1-5-10-20	531	1298	2596	
МЭТ-Fe(II)-РС: Железо(II), мг/дм3: 0-0,1-0,3-0,5-1-5	413	1003	2006	
МЭТ-Fe(III)-РС: Железо(III), мг/дм3: 0-0,2-0,3-0,5-0,8-1,5	531	1298	2596	
МЭТ-Mn-РС: Марганец(II), мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1	413	1475	2950	
                                             мг/дм3: 0-0,1-0,5-1-3-5	531	1770	3540	
МЭТ-Cr-РС: Хром(VI), мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,3-0,5-1	413	1475	2950	
МЭТ-Zn-РС: Цинк, мг/дм3: 0-0,3-0,5-0,7-1	413	1475	2950	
МЭТ-Cu-РС: Медь(II),мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1-2	413	1475	2950	
МЭТ-Ni-РС: Никель, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,5-1-5	413	1475	2950	
МЭТ-Al-РС: Алюминий, мг/дм3: 0-0,05-0,1-0,2-0,5-1	413	1475	2950	
МЭТ-Co-РС: Кобальт(II), мг/дм3: 0-0,05-0,25-0,5-0,7-1	413	1475	2950	
МЭТ-Фенолы-РС: Фенольный индекс, мг/дм3: 0-0,1-0,2-0,5-1-3	708	2950	5900	
МЭТ-Формальдегид-РС: мг/дм3: 0-0,02-0,05-0,1-0,5-1	708	2950	5900	
МЭТ-Нефтепродукты-РС: Нефтепродукты, мг/дм3: 0-0,4-0,8-2-4-6	-	5310	10620	
                                                                            мг/дм3: 0-0,4-2-6-10-20  	-	5310	10620	
МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ мг/дм3: 0-0,3-1-2,5-5-10	-	2360	4720	
                                      мг/дм3: 0-1-2,5-5-10-20	-	2360	4720	
МЭТ-КПАВ-РС: КПАВ мг/дм3: 0-0,1-0,5-1-2,5-5	-	2360	4720	
МЭТ-НПАВ-РС: НПАВ мг/дм3: 0-5-10-20-30-50	-	2360	4720	

Линейка ИП. Колориметрическое определение	
МЭТ-НДМГ-РС: Несимметричный диметилгидразин, мг/дм3:
0-0,2-1-2-5-10-50	-	5900	11800	

Линейка ИТ. Линейно-колориметрическое определение	
МЭТ-Сумма металлов-ИТ: Сумма тяжелых металлов, моль/ дм3: 110-5-110-4  	708	2950	5900	

Линейка РС. Спектрофотометрическое определение	
Шифр, Компонент  
(Диапазон определяемых концентраций)	Цена, руб.
(включая НДС)	
	50 опр.	100 опр.	
МЭТ-Цветность-РС: Цветность, градусы: 40-400, 5-500*	-	
МЭТ-Мутность-РС: Мутность (ЕМФ): 10-400, 1-250*	-	
МЭТ-Растворенный кислород-РС: мг/дм3: 1-20	1770	3540	
                                                              мг/дм3: 0,01-0,3	4130	8260	
МЭТ-рН-РС: рН: 6,5-8,8	354	708	
МЭТ-Жесткость-РС: Жесткость, градусы (ммоль-экв/дм3): 0,2-3	1475	2950	
МЭТ-Кальций-РС: Кальций, мг/дм3: 0,5-7	1475	2950	
МЭТ-Магний-РС: Магний, мг/дм3: 1-12	1475	2950	
МЭТ-NH4-РС: Ионы аммония, мг/дм3: 0,5-20	1003	2006	
                                                   мг/дм3: 0,1-3	1298	2596	
МЭТ-NO3-РС: Нитрат-ионы, мг/дм3: 1-20	1003	2006	
МЭТ-NO2-РС: Нитрит-ионы, мг/дм3: 0,05-1	1003	2006	
МЭТ-PO4-РС: Фосфат-ионы, мг/дм3: 0,1-6	1475	2950	
МЭТ-Фосфонаты-РС: Фосфонаты, мг/дм3: 0,15-9,5	2360	4720	
МЭТ-Фторид-РС: Фторид-ионы, мг/дм3: 0,5-3	1475	2950	
МЭТ-Хлорид-РС: Хлорид-ионы, мг/дм3: 2-20	1475	2950	
МЭТ-S-РС: Сульфид-ионы, мг/дм3: 0,05-2	1593	3186	
МЭТ-Сульфит-РС: Сульфит-ионы, мг/дм3: 0,5-5	1180	2360	
МЭТ-Сульфат-РС: Сульфат-ионы, мг/дм3: 1-70	1475	2950	
МЭТ-Йодиды-РС: Йодид-ионы, мкг/дм3: 10-100	2950	5900	
МЭТ-Акт.хлор-РС: Активный хлор, мг/дм3: 0,1-3	826	1652	
МЭТ-Озон-РС: Озон, мг/дм3: 0,15-4,5	826	1652	
МЭТ-Бром-РС: Бром, мг/дм3: 0,2-6	826	1652	
МЭТ-Кремний-РС: Кремний, мг/дм3: 0,2-15	1475	2950	
МЭТ-Калий-РС: Калий, мг/дм3: 10-80	1475	2950	
МЭТ-Бор-РС: Бор, мг/дм3: 0,1-4	1475	2950	
МЭТ-Молибден-РС: Молибден, мг/дм3: 0,2-8	1475	2950	
                                                       мг/дм3: 0,02-1	2360	4720	
МЭТ-Fe-РС: Общее железо, мг/дм3: 0,1-10	1003	2006	
МЭТ-Fe(II)-РС: Железо(II), мг/дм3: 0,05-7	1003	2006	
МЭТ-Fe(III)-РС: Железо(III), мг/дм3: 0,1-1,5	1298	2596	
МЭТ-Mn-РС: Марганец(II), мг/дм3: 0,05-7	1475	2950	
МЭТ-Cr(VI)-РС: Хром(VI), мг/дм3: 0,04-2	1475	2950	
МЭТ-Cr общ-РС: Хром общий, мг/дм3: 0,03-2,5	1593	3186	
МЭТ-Zn-РС: Цинк, мг/дм3: 0,1-4	1475	2950	
МЭТ-Cu-РС: Медь(II), мг/дм3: 0,05-8	1475	2950	
                                      мг/дм3: 0,01-1	2360	4720	
МЭТ-Ni-РС: Никель, мг/дм3: 0,05-5	1475	2950	
МЭТ-Al-РС: Алюминий, мг/дм3: 0,02-0,2	1475	2950	
                                         мг/дм3: 0,5-5	1180	2360	
МЭТ-Cd-РС: Кадмий, мг/дм3: 0,005-0,2	2360	4720	
                                     мг/дм3: 0,05-0,6	1770	3540	
МЭТ-Co-РС: Кобальт(II), мг/дм3: 0,05-1	1475	2950	
МЭТ-Ag-РС: Серебро(I), мг/дм3: 0,05-1	2360	4720	
                                          мг/дм3: 0,01-0,2	3540	7080	
МЭТ-H2O2-РС: Перекись водорода, мг/дм3: 0,05-1	2950	5900	
МЭТ-Фенолы-РС: Фенолы, мг/дм3: 0,08-5	2950	5900	
МЭТ-Формальдегид-РС: Формальдегид, мг/дм3: 0,04-1,5	2950	5900	
МЭТ-Нефтепродукты-РС: Нефтепродукты, мг/дм3: 0,4-6	5310	10620	
МЭТ-НПАВ-РС: НПАВ, мг/дм3: 5-50	2360	4720	
МЭТ-АПАВ-РС: АПАВ, мг/дм3: 0,1-1,2	2360	4720	
МЭТ-КПАВ-РС: КПАВ, мг/дм3: 0,5-5	2360	4720	
Набор для определения ХПК по ГОСТ	3540	5900	

Почвы	
Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения экстракции из почв	
Шифр, Компонент  
(Диапазон определяемых концентраций)	Цена, руб.
(включая НДС)	
	10 опр.	50 опр.	100 опр.	
Линейка РС. Колориметрическое определение	
МЭТ-Гумусовые кислоты-РС: Гумусовые кислоты, %: 0-0,08-0,16-0,32-0,6-2	1180	5900	11800	
МЭТ-Азот аммонийный-РС (Почва): Азот аммонийный, мг/кг: 0-3-16-32-60-90.	590	2950	5900	
МЭТ-Азот аммонийный-РС (Торф): Азот аммонийный, мг/кг: 0-15-80-160-300-450	590	2950	5900	
МЭТ-Азот аммонийный-РС(Гумус): Азот аммонийный, мг/кг: 0-150-800-1600-3000-4500	590	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС (Почва): Азот нитратный, мг/кг: 0-5-29-45-90-180	590	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС(Торф): Азот нитратный, мг/кг:0- 50-290-450-900-1800	590	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС(Гумус): Азот нитратный, мг/кг:0- 500-2900-4500-9000-18000	590	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС(Почва): Фосфор подвижный(P2O5), 
мг/кг: 0-7.6-30-60-240-300	590	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС(Торф): Фосфор подвижный(P2O5), 
мг/кг: 0-40-150-300-1200-1500	590	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС(Гумус): Фосфор подвижный(P2O5), 
мг/кг: 0-400-1500-3000-12000-15000	590	2950	5900	
МЭТ-рН почвы-РС: рН 4-4,5-5-6-6,5-7-7,5-8	236	1180	2360	
МЭТ-Кислотность обменная-Т: Кислотность обменная	590	2950	5900	
МЭТ-Хлориды, почва-Т: Хлорид-ионы	1180	5900	11800	
МЭТ-Марганец подвижный-РС: Мn подвижный, мг/кг: 0-2-10-20-40-100	1180	5900	11800	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0-1,5-2-3-4-6	4130	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0-3-4-6-8-12	4130	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0-12-16-24-32-50	4130	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0-60-80-120-160-240	4130	11800	23600	
МЭТ-НДМГ, почва-РС: Несимметричный диметилгидразин, мг/кг:
0-0,5-1-5-7-50	4130	11800	23600	
Линейка РС. Спектрофотометрическое определение	
Шифр, Компонент  
(Диапазон определяемых концентраций)	Цена, руб.
(включая НДС)	
	50 опр.	100 опр.	
МЭТ-Гумусовые кислоты-РС: Гумусовые кислоты, %: 0,1-5	5900	11800	
МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 1,5-45	2950	5900	
МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 16-470	2950	5900	
МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/кг: 160-4700	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 9-180	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 4.5-92	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/кг: 45-920	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный(P2O5), мг/кг: 3,8-120	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный(P2O5), мг/кг: 7,6-240	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный(P2O5), мг/кг: 19-600	2950	5900	
МЭТ-Фосфор подвижный-РС: Фосфор подвижный(P2O5), мг/кг: 38-1200	2950	5900	
МЭТ-Марганец подвижный-РС: Марганец подвижный, мг/кг: 1-100	5900	11800	
МЭТ-Калий, почва-РС: Калий, мг/кг: 10-100	2950	5900	
МЭТ-Медь подвижная-РС: Медь подвижная, мг/кг: 0,2-30	11800	23600	
МЭТ-Цинк подвижный-РС: Цинк подвижный, мг/кг: 1-10	11800	23600	
МЭТ-Молибден подвижный-РС: Молибден подвижный, мг/кг: 0,5-5	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0,375-1,5	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 0,75-3	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 15-60	11800	23600	
МЭТ-Нефтепродукты, почва-РС: Нефтепродукты, мг/г: 100-500	11800	23600	
- По желанию Заказчика в наборы могут быть включены ГСО
- По желанию Заказчика производится градуировка фотометра
- Диапазоны определяемых концентраций приведены для толщины поглощающего слоя 1 см

Защищенный грунт	
Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения анализа	
Линейка РС. Спектрофотометрическое определение	
Шифр, Компонент  
(Диапазон определяемых концентраций)	Цена, руб.
(включая НДС)	
	50 опр.	100 опр.	
МЭТ-Калий-РС: Калий, мг/дм3: 50-400	1475	2950	
МЭТ-Кальций-РС: Кальций, мг/дм3: 25-350	1475	2950	
МЭТ-Магний-РС: Магний, мг/дм3: 50-600	1475	2950	
МЭТ-Сульфаты-РС: Сульфат-ионы, мг/дм3: 5-150	1475	2950	
МЭТ-Азот аммонийный-РС: Азот аммонийный, мг/дм3: 0,5-10	2950	5900	
МЭТ-Азот нитратный-РС: Азот нитратный, мг/дм3: 10-650	1475	2950	
МЭТ-Фосфор-РС: Фосфор (P), мг/дм3: 3-80	1475	2950	
МЭТ-Бор-РС: Бор, мг/дм3: 0,1-3	2950	5900	
МЭТ-Марганец-РС: Марганец, мг/дм3: 0,2-5	2950	5900	
МЭТ-Общее железо-РС: Общее железо, мг/дм3: 0,1-10	1475	2950	
МЭТ-Цинк-РС: Цинк, мг/дм3: 0,2-2	2950	5900	
МЭТ-Медь-РС: Медь, мг/дм3: 0,05-3	2950	5900	
МЭТ-Молибден-РС: Молибден, мг/дм3: 0,05-5	2950	5900	
- По желанию Заказчика в наборы могут быть включены ГСО
- По желанию Заказчика производится градуировка фотометра

Методики выполнения измерений в питьевых, природных и очищенных сточных водах (Регистрационный код методики измерений по федеральному реестру)	
Компонент	Цена, руб., (включая НДС)	
Нитрат-ионы (ФР.1.31.2008.04346)	4130	
Нитрит-ионы (ФР.1.31.2008.04345)	4130	
Ион Аммония (ФР.1.31.2008.04344)	4130	
Железо общ. (ФР.1.31.2008.04342)	4130	
Марганец (ФР.1.31.2008.04343)	4130	
Цинк (ФР.1.31.2008.04347)	4130	
Хром(VI) и общий (ФР.1.31.2008.04348)	4130	
Общий активный хлор, Озон, Бром (ФР.1.31.2011.09214)	7080	
Алюминий (ФР.1.31.2011.09215)	4130	
Фосфаты (ФР.1.31.2011.09217)	4130	
Фториды (ФР.1.31.2011.09218)	4130	
Кальций, Магний, Жесткость (ФР.1.31.2011.09213)	7080	
Йодиды (ФР.1.31.2011.09211)	4130	
Сульфаты (ФР.1.31.2011.09212)	4130	
Хлориды (ФР.1.31.2011.09216)	4130	

Методики выполнения измерений в почвах и грунтах
(Регистрационный код методики измерений по федеральному реестру)	
Компонент	Цена, руб.
(включая НДС)	
Нитраты (Азот нитратный) (ФР.1.31.2011.09208)	5900	
Аммоний (Азот аммония) (ФР.1.31.2011.09210)	5900	
Фосфор подвижный (Р2О5) (ФР.1.31.2011.09209)	5900	

Портативные фотометры
Универсальные приборы для работы в лабораторных и полевых условиях	
	Цена, руб.
(включая НДС)	
НПП Эконикс	
Фотоколориметр
«ЭКОТЕСТ®-2020-4»	4 длины волн, кюветное отделение 10 мм
	22 656,00	
Фотоколориметр
«ЭКОТЕСТ®-2020-8»	8 длин волн, кюветное отделение 10 мм
	25 488,00	
Эконикс-Эксперт	
Фотометр «ЭКСПЕРТ-003»
	ИП, фото-ячейка, БП, РЭ, МП, кюветное
отделение 10-50 мм
Картриджи и переходник для кювет 
10 мм приобретаются отдельно!	19 998,00	
Картридж (1 шт)	Длины волн, нм: 375, 400, 430, 470, 505, 525,
572, 590, 605, 615, 626, 655, 850, 880, 940 нм	1 850,00	
Переходник	Для кювет 10 мм и поверки прибора	2 598,00	
Градуировка фотометров для работы с тест-системами МЭТ	
Градуировка	По одному компоненту (вода), исключая АПАВ, КПАВ, нефтепродукты	1180,00	
	По одному компоненту (вода), АПАВ, КПАВ,
растворенный кислород (до 0,1 мг/л)	1770,00	
	Нефтепродукты (вода)	2950,00	
	По одному компоненту (почва), исключая нефтепродукты	1770,00	
	Нефтепродукты (почва)	2950,00	

НАБОРЫ ДЛЯ ЭКСПРЕССНОГО АНАЛИЗА (ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ)
	
Наименование	Цена, руб
(включая НДС)	
Питьевые, природные воды	
 МЭТ-Водопроводная вода хлорированная-1
(1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., хлор активный)	220	
МЭТ-Водопроводная вода хлорированная-2
(1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., нитраты, аммоний, хлор активный)	300	
МЭТ-Водопроводная вода нехлорированная 
(1 анализ на следующие компоненты: рН, жесткость, железо общ., нитраты, аммоний)	250	
МЭТ-Колодец 
(1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., марганец, нитраты, аммоний)	350	
МЭТ-Родник 
(1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., железо(II), марганец, нитраты, нитриты, аммоний)	420	
МЭТ-Скважина-1 
(1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, желе-зо общ., железо(II), марганец, нитраты, нитриты, аммоний, фториды)	490	
МЭТ-Скважина-2
( 1 анализ на следующие компоненты: цветность, рН, жесткость, железо общ., марганец, сульфиды, фториды)	380	
МЭТ-Профессиональный-1 
(1 анализ на следующие компоненты: рН, железо общ., железо(II), марганец)	250	
МЭТ-Профессиональный-2 
(5 анализов на следующие компоненты: жесткость, железо общ.,  марганец)	800	
МЭТ-Профессиональный-3 
(5 анализов на следующие компоненты: pH, перманганатная окисляемость, жесткость, железо общ.,  марганец)	1150	

Почвы	
Наборы включают все необходимые реагенты и посуду для проведения экстракции из почв	
Наименование	Цена, руб
(включая НДС)	
МЭТ-Плодородие почвы-1
(1 анализ на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН,
азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	700	
МЭТ-Плодородие почвы-2
(2 анализа на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН,
азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	900	
МЭТ-Плодородие почвы-10
(10 анализов на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	4000	
МЭТ-Плодородие почвы-50
(50 анализов на следующие компоненты: гумусовые кислоты, рН, азот нитратный, азот аммонийный, фосфор подвижный)	16000